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Světová jednička v ochraně motorů.
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HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC ENGINE TREATMENT
obj.číslo : SL62399750 SYN750NEW
Speciální plně syntetická ochranná suspenze určená pro veškeré zážehové i vznětové čtyřdobé motory včetně přeplňovaných , s katalyzátory a filtry pevných částic. 

- obsahuje jedinečné chemické složení SLICK 50 Chemistry 
  se speciálně aktivovanými částicemi PTFE

- dlouhodobě zajišťuje snížení tření a opotřebení - jediná 
  aplikace chrání motor i přes několikanásobnou výměnu oleje

- pro maximální ochranu však aplikujte opět po 20.000km

- snižuje opotřebení až o 52 % zejména během a po startu motoru, kdy vzniká až 80 %           celkového opotřebení

- chrání při nízkých i vysokých teplotách a náročných podmínkách provozu jako jsou krátké cesty do vzdálenosti 15 km znemožňující dostatečné prohřátí motoru, přerušované jízdy (tzv.        start-stop provoz ve městech), jízdy při vysokých otáčkách motoru (sportovní provoz),
  jízdy v prašném prostředí, tahání přívěsů apod.
- obsahuje modifikátory tření a látky snižující opotřebení.

- protiotěrové přísady vytváří samoobnovovací ochranou vrstvu ulpívající na kovových součástech motoru a omezují jejich opotřebení

- snižuje spotřebu paliva

- zklidňuje chod motoru

- zabraňuje vnitřní korozi

- omezuje spalování oleje

- omezuje emise škodlivin

- udržuje čistotu mazacího systému a zabraňuje usazování a tvorbě nebezpečných úsad 

- prodlužuje životnost motoru a udržuje jeho maximální výkon 

- přímo určený pro použití v syntetických a polosyntetických olejích

- vhodný i pro použití u vozidel vybavených turbodmychadly nebo kompresory

- obsahuje kvalitní nosný olej klasifikace API SN/CF, ACEA A3/B4/C3  který je plně mísitelný s nejmodernějšími motorovými oleji (vhodný i pro vozidla s filtry pevných částic)

- účinky jsou laboratorně testované a ověřené v reálném provozu
Špičkové výrobky k ošetření automobilů:
Ochrana motoru High Performance Synthetic Engine Treatment je jedinečný výrobek určený k aplikaci do syntetických a polosyntetických motorových olejů. Je součástí skupiny technologicky špičkových výrobků - ochran motorů, palivových systémů, převodovek a dalších maziv s vysokými antiotěrovými vlastnostmi. Veškeré výrobky jsou snadno použitelné a zajišťují špičkovou a dlouhodobou ochranu.
Veškeré výrobky distribuované pod registrovanou ochrannou známkou SLICK 50 účinkují jak je uvedeno pouze při dodržení návodu k použití. 
SLICK 50 je registrovanou ochrannou známkou Illinois Tool Works and/or its affiliates
TECHNICKÁ DATA
POPIS:

SLICK 50 High Performance Synthetic Engine Treatment je směsí PTFE (polytetrafluoretylenu), ropné frakce a speciálních mazacích aditiv. Nosným olejem tohoto výrobku je špičkový plně syntetický motorový olej viskozitní třídy SAE 5W/40, který splňuje a překračuje požadavky klasifikace API SN/CF, ACEA A3/B4/C3.

POUŽITÍ:

Tento výrobek je určen pro zážehové i vznětové motory osobních a lehkých užitkových vozidel. Použití podle návodu výrazně snižuje opotřebení motoru zejména při studených startech a zvýšeném zatížení motoru i přes několikanásobnou výměnu oleje. Pro maximální ochranu však aplikujte opět po 20.000km

SLICK 50 High Performance Engine Treatment může být aplikován kdykoliv, stačí otevřít otvor pro doplnění motorového oleje a nalít. 
Pozor: nepřeplňujte. Po aplikaci nesmí hladina motorového oleje na měřící rysce přesáhnout maximální hodnotu. 750 ml SLICKu 50 použijte pro motory s obsahem do 3000 ccm. Do motorů s obsahem nad 3000 ccm aplikujte 20% SLICKu 50 k 80% maximálního obsahu olejové náplně. Výrobek je vhodné aplikovat při výměně oleje. 

BEZPEČNOST:

Upozornění:
Nebezpečí ohně - hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti!

Hašení pomocí CO2, suché pěny, vodní mlhy.
S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dodržujte interval výměny motorového oleje a olejového filtru dle doporučení výrobce. Použitý olej nebo nespotřebovaný výrobek odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Vyvarujte se dlouhodobého opakovaného kontaktu pokožky s použitým olejem.

První pomoc:
Při zasažení očí okamžitě vyplachujte proudem čisté vody min. 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou, vypijte cca 0,5 litru vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při potřísnění pokožky umyjte zasaženou pokožku vodou a mýdlem, případně ošetřete regeneračním krémem.

Skladujte v původních, dokonale uzavřených obalech v krytých, suchých a chladných prostorách dle platných předpisů pro skladování hořlavých kapalin. Obal je recyklovatelný. Po dokonalém vyprázdnění odevzdejte obal do tříděného odpadu.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
Hustota při 15°C:



0,880

Bod vzplanutí °C:
            


206

Kinematická viskozita, CSt při 40°C:

76

Kinematická viskozita, CSt při 100°C: 

13,8

Barva:





jantarová

BALENÍ A DOPRAVNÍ ÚDAJE:
Popis:





High Performance Synthetic Engine Treatment

Kód výrobku:




62399750

Objem jednoho balení:



750 ml

Jazyk balení:




balení v angličtině s českými návody k použití

Čárový kód:




5026349013667

Balení:
umělohmotná láhev, přísavná těsnící záslepka v hrdle láhve, umělohmotný uzávěr, papírové nálepky, papírový karton

Rozměry obalu (D x Š x V):


10,5 x 7 x 22 cm

Obsah kartonu:




6 x 750 ml

Hmotnost kartonu:



5 kg

Rozměry kartonu (D x Š x V):


23 x 22,5 x 23 cm

Kód kartonu:




5026349014220

SLICK 50 Světová jednička v ochraně motorů.
SLICK 50 je registrovanou ochrannou známkou Illinois Tool Works and/or its affiliates
